BT-900 밸트팩마이크

1)특징

폭넓은 DYNAMIC RANGE 제공

1~64CH 설정 가능

TNC 안테나 사용으로 감도 개선 및 GAIN LOSS 방지

편리한 CHANNEL 선택과 최적화 셋업을 위한 LCD DISPLAY

MODEL : BT-900

SPECIFICATIONS

MODEL	BT-900
주파수대역	925~937.5 MHz
사용가능 채널 수	64CH
발진방식	PLL
RF POWER	3Mw / 10mW
주파수 특성	50Hz ~ 15kHz (±3dB)
외형(WxHxD)mm	63x105x17 (안테나 90mm)
무게	200g