사 용 설 명 서

( Operating Manual )

EPM1050S  POWERED MIXER

Operation Manual

♣ 사용하시기전에

사용하시기 전에 본기기의 성능을 충분히 발휘시키기 위해 본설명서를 처음부터 끝까지 잘 읽으시고

올바른 사용법으로 오래도록 음향을 즐겨 주십시오.

♣ 보증에대하여

구입하신 날로부터 1년간 무료수리와 보증을 실시하고 있습니다.

단, 보증기간 중이라도 소비자의 부주의로 고장이 났거나 파손이 되었을 경우에는 실비의 수리료를

청구하는 것을 유의 바랍니다.

보증 기간중에 기기에 이상이 있을시에는 가능한 구입처를 통하거나 또는 직접 문의하여 주시기 바랍니다.

A/S CENTER TEL: 032-584-0860

♣ 안전 및 주의사항

설명서의 보관 - 사용설명서를 잘보관하여 훗날 작동시에 참고하여 주십시오.

물과습기  - 제품을 물기,습기,먼지가 많은곳에서 사용하지 말아 주십시오.

통풍   - 제품을 통풍이 잘되는곳에 설치하고 방열구를 막지말아 주십시오.

세척   - 제품을 광택 수건이나 부드러운 마른천만으로 닦아 주십시오. 가구용 왁스나 벤젠,휘발성

액체등 으로 닦지 마십시오.

전원   - 제품을 사용설명서 또는 제품에서 지정한 타입의 전원을 접속하여 사용 하십시오.

- 다른기기와 연결하실때는 반드시 전원을 끄고 전원코드를 빼신후 사용 하십시오.

- 본 기기의 입력전압은 AC220V 60Hz로 설계되있으므로 220VAC용 콘센트를 사용 하십시오.

안전   - 본 제품의 앞, 뒤 커버는 전기적으로 중요한 부분임으로 분해하지 말아 주십시오.

반드시 구입처나 당사로 문의후 조치를 취하십시오.

* 본 제품을 구입해주셔서 대단히 감사합니다.

다음의 기능설명을 잘 읽으시고 바르게 사용하여 주십시오.

2

Operation Manual

FRONT PANEL

1. INPUT CHANNEL SECTION

①,②,③  고음, 중음, 저음 ( HIGH. MID, LOW ) 조절기

3 Bands Equalizer로서 음을 조절하는데 사용하며 아래와 같이

사용하십시오.

A. 고음조절기 (High Controls) - 평상시에는 12시 방향에 위치하지만

사용자와 사용장소에 따라 고음을 조절하는 기능으로 10KHz

주파수에 12dB 부스트/컷 하도록 설계되어 있습니다.

B. 중음조절기 (MIDDLE Controls) - 상기 고음과 같이 사용하며 1.5KHz

주파수에 12dB 부스트/컷 하도록 설계되어 있습니다.

C. 저음조절기 (Low Controls) - 상기 고음과 같이 사용하며 80Hz

주파수에 12dB 부스트/컷 하도록 설계되어 있습니다.

④  모니터 조절기 ( Monitor Controls )

⑦ 번의 LEVEL CONTROL과  관계없이 독립된 기능을 수행하는

것으로서, 여기서 조절된 음은 Master Section의 Monitor Level Control

에서 최종 조절을 받은 후 Monitor Output 단자로 출력됩니다.

⑤  이펙트 조절기 ( Effect Controls ).

각 채널의 이펙트 양을 조절하는데 사용합니다.

또한 여기서 조절된 음은 Master Section의 Effect Level Control에서

최종 조절을 받은후 Effect Output 단자로 출력됩니다.

⑥ 바란스/팬 조절기 ( Balance, Panpot Controls ).

각 채널의 음을 좌 와 우로 분리하여 마스터 버스에 보낼 수 있는

조절기입니다. 중간에(C) 위치하면 마스터 좌측과 우측으로 출력되며,

(좌,우 동시출력) 반시계 방향으로 돌리면 좌측으로 출력되고,

반대로 시계방향으로 돌리면 우측으로 출력되어집니다.

⑦ 레벨 조절기 ( Level Controls ).

각 채널의 조정된  신호의 음량을 조절하는 볼륨입니다.

⑧ 라인 인풋 ( Line Inputs ).

높은 임피던스의 UNBALANCE 또는 BALANCE 신호원을 사용할 수

있습니다.  (예: DECK, CD, KEYBOARD, etc)

⑨ 라인 인풋 ( LEFT/MONO, RIGHT Inputs ).

높은 임피던스의 UNBALANCE 신호원을 사용할 수 있습니다.

L/MONO 단자에 신호원을 연결 시는 좌측과 우측으로 동시에

출력됩니다.  (예: DECK, CD, KEYBOARD, etc)

⑩ 마이크 인풋 ( MICROPHONE Inputs ).

Balance 입력으로 다이나믹 마이크 및 콘덴서마이크 를 연결하여

사용할 수 있습니다. (+48V PHANTOM POWER 사용)

( Pin 1: Ground,  2: Positive,  3: Negative )

3

Operation Manual

2. OUTPUT SECTION

① 보호회로 표시기 ( PROTECT LED ).

스피커 단자의 과도한 직류전압 및 숏트, 설계치 이상의

내부온도 상승, 파워스위치 ON/OFF 시에는 제품을 보호

하기 위해 표시기가 점등되며 제품의 동작이 중단됩니다.

② PHANTOM POWER SWITCH & LED.

스위치 ON시 LED 가 점등되며 MIC INPUT JACK에 +48V

DC를 공급합니다. 콘덴서 마이크 사용 시 필요합니다.

③ POWER LED

뒷면에 위치한 메인 파워 스위치를 Turn On 시 점등됩니다.

④ 출력 지시 레벨 메타 ( LEVEL INDICATORS )

마스터 L, R 출력레벨을 지시합니다.

⑤GRAPHIC EQUALIZER.

LEFT/RIGHT 각각 7Band Equalizer로 설계되어 있으며

각각의 주파수에 12dB BOOST/CUT할 수 있어 세밀하게

음을 조절할 수 있습니다. (125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K)

⑥ 앰프 입력 선택 스위치 ( POWER ROUTING ).

메인 파워앰프를 모니터용 또는 마스터 출력용으로 선택

하여 사용 할 수 있습니다.

⑦ 마스터 레벨 조절기 ( MASTER LEVEL ).

각 입력 채널에서 보내진 혼합된 신호의 음량을

전체적으로 조절하여 앰프 입력으로 보내는 볼륨입니다.

⑧ 보조입력 레벨 조절기 ( AUX IN LEVEL ).

⑩ 번 AUX IN 단자에서 입력된 신호의 음량을 조절하여

마스터 버스에 보내는 볼륨입니다.

⑨ 테이프 입력 레벨 조절기 ( TAPE IN LEVEL ).

⑪ 번 TAPE IN 단자에서 입력된 신호의 음량을 조절하여

마스터 버스에 보내는 볼륨입니다.

⑩ 모니터 레벨 조절기 ( MONITOR LEVEL ).

각 입력 채널에서 혼합된 MONITOR 신호의 음량을 전체

적으로 조절하는 볼륨입니다.

⑪ 보조 입력 JACK ( AUX INPUT JACK ).

보조 입력단자로 기타 외부 기기의 신호를 연결하여

사용 할 수 있습니다.

⑫ 레코더 입력/출력 JACK ( TAPE IN/OUT JACK ).

테이프 입/출력단자로 녹음 및 기타 외부 기기의 신호를

연결하여 사용할 수 있습니다.

⑬ 모니터 INSERT/ 출력 JACK.

A. 모니터 INSERT  - 효과기기에 연결 사용하기 위한 입력 /출력 JACK이며 JACK 내부의 TIP은 효과기기의 입력에

연결하고, RING은 효과기기의 출력에 연결 사용합니다.

B. 모니터 OUTPUT JACK - 별도의 모니터 앰프를 사용할때 외부앰프의 입력 단자와 연결하여 사용합니다.

⑭ 마스터 LEFT/RIGHT OUTPUT JACK

각 채널에서 혼합된 신호의 출력단자로서 별도의 메인 앰프 입력 단자와 연결하여 사용할 수 있습니다.

이 신호의 음량은 ⑥번 레벨조절기로 조절 할 수 있습니다.

4

Operation Manual

3. EFFECT / HEADPHONES SECTION

① EFFECT 선택 스위치

2 종류의 DIGITAL 효과음을 ( REVERB 또는 EDELAY )

선택할 수 있는 SWITCH 입니다.

② 시간설정 스위치 ( PROGRAM SELECT SWITCH ).

DELAY TIME 설정용 스위치입니다. 아래 표를 참고로 원하는

SOUND 에 설정하십시오.

	REVERBE (BANK "A")	DELAY (BANK "B")
1	HALL1: 2.4 sec	DELAY1: 5 msec
2	HALL2: 3.6 sec	DELAY2: 10 msec
3	ROOM1: 1.8 sec	DELAY3: 20 msec
4	ROOM2: 1.0 sec	DELAY4: 30 msec
5	ROOM3: 0.8 sec	DELAY5: 200 msec
6	PLATE1: 2.0 sec	DELAY6: 300 msec
7	PLATE2: 1.5 sec	DELAY7: 400 msec
8	SPRING: 3.4 sec	DELAY8: 500 msec

③ MASTER 이펙트 조절기 ( MASTER Effect Controls ).

각 입력 채널에서 혼합된 EFFECT 신호의 음량을 전체적으로 조절

하는 볼륨입니다. 내장된 음향효과의 양을 조절하는데 사용합니다.

또한 여기서 조절된 음은 Effect Output Jack단자로 출력됩니다.

④ EFFECT ON/OFF SWITCH ( MUTE SWITCH )

내장된 음향효과를  ON/OFF 할 수 있는 SWITCH와 표시등입니다.

⑤ HEADPHONES LEVEL 조절기

HEADPHONES JACK의 OUTPUT 레벨을 조절하는데 사용됩니다.

⑥ EFFECT OUTPUT JACK.

각 채널에서 혼합된 EFFECT 신호의 출력단자로서 이 신호의 음량은

④번 EFFECT MASTER 레벨조절기로 조절 할 수 있습니다.

이 출력은 외부 효과 기기 의 INPUT에 연결하고 효과 기기의 출력은

MASTER SECTION 의 AUX IN에 연결하여 사용할 수 있습니다.

⑦HEADPHONES OUTPUT JACK

여기에 HEADPHONE을 연결하여 SPEAKER 출력 상태를 MONITOR

할 수 있습니다. (헤드폰 임피던스 8 ohms 이하에서는 찌그러짐이

발생할수 있으니 임피던스는 8 ohms 이상의것을 사용하십시요)

5

Operation Manual

REAR PANEL

① 전원 스위치 ( POWER SWITCH )

이스위치를 누르면 전원이 공급되어 POWER LED 가점등되며 본기기가 작동됩니다.

② 메인전원 소켓 ( AC MAIN SOCKET ).

여기에 전원코드를 부착하고 AC전원 콘센트에 연결하여 사용하여 주십시오

* 사용전압을 확인후 사용하여 주십시오 *

③ 스피커 OUTPUT 단자 ( SPEAKER CONNECTORS ).

SPAKON JACK 또는 1/4" PLUG를 사용하여 SPEAKER LEFT, RIGHT에 연결하여

사용 하십시오.

본 제품은 각채널에 4 ohm 또는 8 ohm 부하시 가장 효율적으로 동작되도록 설계 되었습니다.

* 사용시 SPEAKER 부하 ( LOAD )를 확인후 사용하여 주십시오 *

6

Operation Manual

규격및성능 (Specification)

Maximum Output Power	250W + 250W / 4 ohms @ 0.5 % THD at 1KHz
Frequency Response	20Hz - 20KHz -1dB @ 1W output into 8 ohm (Power amp out)
Input Channel Equalization	High : 10KHz (Shelving) ±12dB , Middle : 1.5KHz (Peaking) ±12dB Low : 80Hz (Shelving) ±12dB
Total Harmonic Distortion	〈 0.3 % @ 20Hz - 20KHz, 200W output into 4 ohm (Power amp out) 〈 0.2 % @ 20Hz - 20KHz, +14dB output into 10Kohm (Master, Monitor, Effect Send)
Crosstalk at 1 KHz	65dB Mic input to Power amp output L,R
Signal to Noise Ratio	70dB MIC input to Power amp out
Graphic Equalizer	7 band 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8KHz ±12dB
Internal Stereo Digital Effect	16 Preset Stereo 16 Programs in Real Simulated Reverbe Sound and Delays.
Phantom Power	+48V is supplied to electrically balanced inputs for powering condenser microphones Via 6.8Kohm current limiting/isolation resisters.
Level indicators	10 Dot LED meters LEFT and RIGHT (-23,-18,-13,-10,-7,-4,0,+6,+9,+12dB)
Power Requirements / Consumption	AC 220V 60Hz / 580W
Dimensions (W x H x D)	482mm x 235mm x 282mm ( 19" RACK MOUNTING TYPE )
Weight (PACKING)	14Kg (15.5Kg)

EWD

서울시 동대문구 전농2동 113-70

TEL: (02) 2245-7457

FAX: (02) 2246-7457

www.enwsound.com

7