OPERATING MANUAL

사용설명서

PUBLIC ADDRESS AMPLIFIER

PA-50D

동서전자

제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

사용하시기 전에 본 사용설명서를 잘 읽어보시고 바르게 사용하여 주시기 바랍니다.

1.품질보증에 대하여

사용설명서 후면에 품질 보증란이 포함되어 있습니다.

이 보증서에 의해 구입하신 날로부터 1년 간은 무상수리의 보증을 실시하고 있으며   제품수리 , 교환

환불에 대한 보상기준은 경제 기획원 “소비자 피해 보상규정”에 따라 실시하고 있습니다.        단 ,

품질보증 기간이 경과 하였거나  사용자 부주의, 당사 대리점이나 서비스기사가 아닌 사람이 수리하여

고장이 났을 경우, 기타 천재지변의 경우에는 실비의 수리비와 부품대를 청구합니다.

(출장을 요할 경우에는 출장비 포함)

2.사용 목적에 대하여

본 제품은 PA(PUBLIC ADDRESS)방식에서 A급 증폭기을 적용하여 음질 및 체감출력을 향상 되었습니다.

특히 저음의 유연성이 우수하므로 2WAY(WOOFER, TWEETER) SPEAKER를 연결 사용하시면, 보다 효과

적으로 사용하실 수 가 있으며,   30평 공간에서 BACK MUSIC과 함께 마이크로 전달사항을 방송하는데

적합 합니다.  또한 높은 임피던스 음성출력단자(100V)가 있어 스피커가 장거리에 있어도 연결하여 방송

하실 수 가 있습니다.

※ 주의사항 : 본 제품은 A급 증폭기이므로  향상 기본적인 열이 발생합니다.

그러므로 제품 윗면에  발열구멍을 절대로 막지 마십시오

3. 전면판넬 기능설명

① 전원 스위치 (POWER ON)

시소 스위치로써 상단으로 누르면 전원표시 LED가 점등이 되면서,    본  기기에 전원이 공급이 되어 동작이

시작하게 됩니다.

② 전원표시 LED

전원표시기로써 전원스위치에 의해 전원이 입력되면 본 표시기LED가 점등됩니다.

③ 고음조절기(TREBLE)

음색을 조절하는 볼륨으로써  가운데 기준하여 오른쪽으로 돌리면 고음특성이 증가하고 왼쪽으로 돌리면 고음

특성이 감소합니다

④ 저음조절기(BASS)

음색을 조절하는 볼륨으로써  가운데 기준하여 오른쪽으로 돌리면 고음특성이 증가하고 왼쪽으로 돌리면 고음

특성이 감소합니다

⑤ 외부입력신호(AUX) 음량조절기

외부기기의 음량을 조절하는 볼륨입니다.  시계방향으로 돌리면 음량이 증가합니다

⑥ 마이크-2 음량조절기

마이크 2번에 입력된 신호음량을 조절하는 볼륨입니다. 시계방향으로 돌리면 음량이 증가합니다.

⑦ 마이크-1 음량조절기

마이크 1번에 입력된 신호음량을 조절하는 볼륨입니다. 시계방향으로 돌리면 음량이 증가합니다.

4. 후면판넬기능 설명

① 스피커 접속단자

스피커를 연결할 때 사용하는 단자로써, 4Ω, 8Ω, 100V(660Ω)로 구분되어 있습니다

선택시 과부하 상태가 되지 않도록 사용하십시오

② 전원휴즈

과부하 또는 오동작으로 기기에 이상이 생길 수 있는 경우 전원을 차단하여 본 기기를 보호하게 됩니다

※ 주의사항 : 만일 휴즈를 교환하실 경우에는 반드시 명기되어 있는 용량의 휴즈를 사용하십시오

③ 전원 입력단자

전원입력단자로써 지정된 ADAPTOR를 사용하여 본 단자에 꽂고 전원스위치를 누르면 전원이 입력됩니다

※ 주의사항 : 유사한 타 사제품 ADAPTOR는 절대로 사용하지 마십시오

④ PHANTOM POWER

콘덴서 마이크 사용할 때 PHANTOM POWER 전원이 필요하므로 본 시소 스위치 상단으로 누르면 +12V 전원

이 콘덴서 마이크에 공급됩니다.

⑤ 외부기기 신호입력단자(AUX)

외부기기 입력단자로써 CD PLAYER 또는 MP3를 사용하고자 할때 본 단자에 꽂고 사용하십시오

⑥ ⑦ 마이크 입력단자(MIC-1, 2)

마이크를 사용하고자 할때 본 단자에 꽂고 사용하십시오

5. 제 품 규 격

■ 전기적 특성

1. 정격 음성출력전압(at THD=3%)---------------------------------------  12V

2. 전고조파 의율 ------------------------------------------------- 1% 이하

3. 신호 대 잡음비 ----------------------------------------------  68dB 이상

4. 주파수특성(+0dB/-3dB) ------------------------------------- 63Hz ~ 15KHz

5. 입력감도/임피던스

MIC-1,2 ---------------------------------------- 2.5mV/2.4KΩ

AUX-IN ---------------------------------------- 300mV/ 33KΩ

6. TONE CONTROL(BASS=100Hz, TREBLE=10KHz) ------------------------ ±12dB

■ 사용전원 (필히 지정된 ADAPTOR로 사용할 것) --------------------------- DC+24V

■ 중량       -------------------------------- 직접 무게를 측정하시어 기재 바랍니다

■ 외형       --------------------------------------       276(W)x83(H)x190(D)mm

■ 부속품

사용 설명서 ------------------- 1부

ADAPTER --------------------  1개

FUSE ------------------------ 2개

* 본 규격은 당사 규정에 따라 일부 약간의 변동이 있을 수 있습니다.

6.설치시 주의점

다음과 같은 장소에 설치하면 고장의 원인이 될 수 있으니 각별히 주의하여 주십시오.

■ 직사광선이 직접 닿는 곳이나 스팀, 히터, 난로 등의 발열체가 가까이 있는 곳.

■ 통풍이 나쁘고 습기나 먼지가 많은 곳.

■ RACK에 조립하여 사용할 때는 가급적 통풍이 잘 되도록 설계된 RACK를 사용하여 주십시오.

■ 자화성 기기가 가까이 있는 곳.

■ 진동이나 경사가 있는 불안정한 장소.

■ 알코올이나 분무식 살충제 등 인화성이 강한 물질이 근처에 있는 장소.

※ 본 기기를 청소할 때는 물기가 없는 부드러운 헝겊에 포리왁스 등을 묻혀

가볍게 닦아낸 후 마른 융 등으로 닦아내면 깨끗하게 보존하실 수 있습니다.

6. 결선도

■ 결선도의 그림과 같이 연결하면 16개의 찬넬를 더 추가하여 사용하실 수가 있습니다.

*. MAIN은 후면판넬의②번 확장송신 단자 (EXTEND TRANSMIT)와 SUB-1 후면판넬의 ③번 확장수신

단자(EXTEND RECEIVE )에 연결이 되면 8개의 찬넬를 추가사용이 가능하며, SUB-1 후면판넬의 ②

번 확장송신 단자와  SUB-2 후면판넬의 ③번 확장수신단자에 연결이 되면  8개의 찬넬를 더 추가

하여 사용하실 수 가 있습니다.

■ 동작방법 및 확장연결동작 경로는 다음과 같습니다.

*. 확장(EXTEND CORD)선을  연결이 되면  자동으로 SUB-1과 SUB-2의 전면판넬 ⑥번 AC OUTLET

출력 스위치 기능은 상실되므로 MAIN의 전면판넬 ⑥번 스위치를 TURN ON을 하면 MAIN에서 동작

이 시작되고 끝내면 다음 SUB-1에서 동작하고  끝이 나면 다음 SUB-2에서 동작을 하여 전원공급

합니다.               MAIN의 전면판넬 ⑥번 스위치를 TURN OFF를 하면SUB-2에서 동작을 시작

하여 SUB-1 다음 MAIN의 역순서대로 동작하여 전원공급을 차단합니다.

*. 동작내용은  MAIN과 SUB-1 또는 SUB-2의 각각에 기능(STATUS)이  동시동작대기(BY PASS) 대

연속(SEQUENCE)동작 대기의 선택에 따라 또는  연속동작의 시간간격 조절에 따라 동작하는 내용

이 다르므로 반드시  SUB-2, SUB-1, MAIN 을  개별적으로  특성에 맞게 조절 및 선택하여

사용하십시오.