시 험 성 적 서

품  명 : POWER AMPLIFIER

모  델 : AL-300

업체명 : ㈜이더블유디

시험항목	세부항목	측정기준	결과치	적합 여부
전자파	전자파장해	55.0 dBuV 이하	27.2	적합
	방해전력	36.0 dBuV 이하	10.3	적합
	전자파내성	1KHz, 80% 진폭변조		적합
안전인증	온도상승	정상 작동 상태에서의 온도상승		적합
	감전위험	감전의 위험없음		적합
	기계적 강도	진동, 충격시험 안전성 보장		적합
	단자,부품	관련규격에 적합할 것		적합
	내화성	난연성 만족		적합
외형(WHD)	482x44x405mm
중량	8Kg
전원	220VAC/60Hz

상기 시험항목 결과의 이상이 없음을 증명함.

㈜이더블유디      (인)

서울시 동대문구 전농동 113-70