HD-900 핸드마이크

1)특징

폭넓은 DYNAMIC RANGE 제공

1~64CH 설정 가능

TNC 안테나 사용으로 감도 개선 및 GAIN LOSS 방지

편리한 CHANNEL 선택과 최적화 셋업을 위한 LCD DISPLAY

MODEL : HD-900

SPECIFICATIONS

MODEL	HD-900
주파수대역	925~937.5 MHz
사용가능 채널 수	64CH
발진방식	PLL
RF POWER	3mW / 10mW
주파수 특성	50Hz ~ 15kHz (±3dB)
외형(HxD)mm	270x(50:30)
무게	230g