제품사양서

이동형시스템

(1)  기  능

- 본 기기는 8인치 2웨이의 200W급 이동형앰프시스템으로 1개의 핀마이크+벨트팩 송신기를 기본으로 장착하고 있다. 정전류 회로를 채택하여 안정적인 운용을 가능하게하며, 배터리상태를 표시할 수 있는 LED 램프를 부착하여 직관적인 파악이 가능하다. FM라디오 및 MP3 플레이어 기능이 있으며, 특히 사이렌기능이 있어 다양한 기능을 구현한다.

고음질의 900MHz 무선마이크 시스템을 사용하고 있으며, 2채널의 유선마이크를 추가로 사용가능하다. 배터리 방전 보호회로를 기본으로 내장하고 있어야 한다.

(2)  기기 특성

- 200W,8인치2웨이 충전식 이동형시스템

- 900MHz 무선마이크 채용(24채널 가변)

- 한번 충전으로 6시간~9시간 사용

- 정전류 회로 채택

- 배터리 상태 표시 LED 부착

- 외부 베터리 사용 가능

- 출력상태 표시 기능

- FM 라디오 및 MP3 플레이어 기능

- 2채널 유선, 1채널 무선마이크 동시 사용

- 사이렌 기능

- 음성 우선 회로 내장

- 배터리 방전 보호 회로 내장

- 사이즈 : 270mm * 415mm * 273mm

- 중량 : 12Kg